En el amplificador lineal VHF Tokyo HyPower HL110V los relés etiquetados como RL-1 y RL-2 en el esquema no son modelos especiales de RF; son relés electromecánicos de potencia usados para conmutación dentro del amplificador (principalmente para el cambio TX/RX y el control del circuito interno).

Tipo de relés RL-1 y RL-2

En los manuales y esquemas de este equipo se utilizan relés de la serie HL de Panasonic / Matsushita (muy comunes en equipos japoneses de los 80-90). Los dos más habituales son:

HL1 → 1 contacto conmutado (1 Form C / SPDT)

HL2 → 2 contactos conmutados (2 Form C / DPDT)

Características típicas de estos relés:

Tipo: relay general purpose plug-in

Contactos:

HL1: 1C (SPDT)

HL2: 2C (DPDT)

Capacidad de conmutación: aprox. 10-15 A según modelo

Bobina disponible en 12 V, 24 V, 110 V, etc.

Contactos de aleación de plata y tiempo de operación ~10 ms

Función dentro del HL-110

En el amplificador se usan para:

RL-1: conmutación principal de señal (TX/RX o bypass).

RL-2: control adicional del circuito (por ejemplo preamplificador RX o rutas internas).

El manual describe que el cambio TX-RX se hace mediante relé interno con cierto retardo (~1 s en SSB), lo que corresponde a estos relés electromecánicos.

✅ En resumen:

RL-1 y RL-2 no son referencias exactas de pieza sino designadores de esquema.

Normalmente corresponden a Panasonic HL1 / HL2 (SPDT y DPDT) con bobina acorde a la tensión del equipo.

✔️ Si quieres, puedo también:

enseñarte el esquema del HL-110V donde aparecen RL-1 y RL-2,

o decirte reemplazos modernos compatibles (Finder, Omron, etc.) si necesitas cambiarlos.

Sí 👍. En el Tokyo HyPower HL110V los relés RL-1 y RL-2 suelen ser Panasonic / Matsushita serie HL, muy comunes en equipos japoneses de radio de los 80-90.

HL1 → 1 Form C (SPDT)

HL2 → 2 Form C (DPDT)
con muchas variantes de bobina (6 V, 12 V, 24 V, etc.).

Estos relés se usan para conmutación TX/RX y control interno del amplificador.

🔧 Reemplazos modernos recomendados

Lo importante para sustituirlos es igualar:

Voltaje de bobina (en el HL-110 normalmente 12 V DC)

Tipo de contactos

RL-1 → SPDT

RL-2 → DPDT

Corriente mínima 10-15 A

Tiempo de conmutación rápido

1️⃣ Reemplazo directo (ideal)

Si encuentras uno, es el más fácil.

Panasonic HL1-DC12V

Panasonic HL2-DC12V

Son prácticamente drop-in.

2️⃣ Sustitutos muy usados en radioafición

Funcionan bien en amplificadores VHF.

Omron G2R-1-DC12 → reemplazo de RL-1 (SPDT)

Omron G2R-2-DC12 → reemplazo de RL-2 (DPDT)

Ventajas:

muy fáciles de conseguir

10-16 A contactos

bobina 12 V

fiables

3️⃣ Alternativa compacta

Si hay poco espacio.

Finder 40.52 (DPDT 12 V)

Finder 40.31 (SPDT 12 V)

⚠️ Detalles importantes en el HL-110

En este amplificador:

el relé hace conmutación RF TX/RX

el cambio tiene pequeño retardo en SSB (~1 s)

Por eso conviene que el relé tenga:

contactos plateados o AgSnO₂

baja resistencia de contacto

conmutación rápida

✅ Mi recomendación práctica (la que más usan los radioaficionados):

RL-1 → Omron G2R-1-DC12

RL-2 → Omron G2R-2-DC12

💡 Si quieres, puedo también decirte:

los 3 relés que mejor funcionan específicamente para RF en amplificadores de 2 m

o cómo comprobar si el relé de tu HL-110 está dañado (es un fallo bastante común en este modelo).

¿Te gusta este tipo de personalidad?